Timbro Ditta

.

Al Dirigente Scolastico

IPSSEOA “Severo Savioli”

Viale Piacenza n. 35

47838 Riccione

**Oggetto: offerta economica - gara per la fornitura di attrezzature di cucina**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_in nome della ditta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di titolare/legale rappresentante/Procuratore speciale/Procuratore generale presenta la seguente offerta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **Q.TA’** | **SPESA UNITARIA**  **IVA ESCLUSA** | **SPESA COMPLESSIVA E IVA ESCLUSA** |
| **LAVELLO ARMADIATO 2 VASCHE SGOCCIOLATOIO SX 200 cm**  **DIMENSIONI 200x70x90 cm**  Piano in aisi 304 spessore 1mm h. 40mm alzatina h 100mm,raggiata.  Vasca stampata in inox aisi 304 spessore 1mm 60x50x30 h. struttura portante con pannelli inox.  Porte tamburate-insonorizzate-scorrevoli, in inox aisi 304.  Gambe tubolare inox 40x40 con ripiano.  Piede in inox aisi 304 regolabile, h 60mm.  In dotazione : piletta-scarico da 1,5”, tubo troppopieno e sifone. | **1** |  |  |
| **DOCCIA FISSA**  **DIMENSIONI 0x0x120 cm**  Doccia con braccio flessibile per vasca di prelavaggio per macchina lavastoviglie o lavello.  Con gruppo miscelatore acqua calda e fredda.  Installazione sul piano di lavoro. | **1** |  |  |
| **TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA CON RIPIANO 120 cm**  **DIMENSIONI 120x70x90 cm.**  Piano con spessore 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm.  Con alzatina h.100mm. sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm.  Gambe tubolare inox 40x40mm, con ripiano.  Piede in inox aisi 304 da 1” regolabile in altezza di 60 mm. Montaggio con viti. Consegnato smontato. | **1** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **Q.TA’** | **SPESA UNITARIA**  **IVA ESCLUSA** | **SPESA COMPLESSIVA E IVA ESCLUSA** |
| **3 CASSETTI 40 cm**  **DIMENSIONI 40x65x56 cm**  Cassetto in lamiera acciaio inox 8/10 in aisi 304.  Maniglia ricavata dal frontale, con piega salvamani.  Guide profilo chiuso in acciaio spessore 15/20 zincato, con cuscinetti a sfere rivestiti in nylon.  Montaggio con viti, obbligatorio il ripiano inferiore. | **1** |  |  |
| **ABBATTITORE / SURGELATORE 22/13 KG/ciclo**  **DIMENSIONI 74,5x72x90 cm. Pot. Ele: 1,4 W**  Abbattitore surgelatore rapido realizzato in acciaio inox aisi 304 satinato.  Capacità 5xgn1/1 o 60x40.  Produttività : da ­­­+90° c a +3°c kg22/c;  da +90° a -18°c: 13kg/c.  predisposto per funzionamento solo con forni combistar fx livello 3 .  controllo digitale, sonda multipoint, abbattimento rapido ifr, decongelamento, lievitazione , controllo multimer teglie. Piano di lavoro monofronte. Cavo fx+be1=10mt. | **1** |  |  |
| **FORNO COMBI MULTIFUNZIONE TOP 8x2/1GN GAS**  **DIMENSIONI 117,8x109x93,5 cm**  **Pot. Ele: 0,8 kW; Pot.gas :27 Kw.**  Forno combinato convenzione/vapore, con cottura automatica per arrosti, pollame pesce, bt carni, grigliate, contorni, dolci.  Libreria 150 programmi.  Funzione eco per riduzione automatica dei consumi.  Possibilità aumento potenza in cottura.  Lavaggio totalmente automatico.  Multicottura con 20 tempi differenti e utilizzo fino a due sonde al cuore. Struttura in aisi 304 e aisi 316 in camera cottura. | **1** |  |  |
| **BASAMENTO**  Basamento portaforno riscaldato con ante a battente coimentate supporto portateglie gn 2/1 cap 6 teglie feritorie sul fronte e sul fianco umidificatore internodim 115x90x70h | **1** |  |  |
| **CAPPA ASPIRAZIONE VAPORI A PARETE**  **DIMENSIONI 120x120x40cm**  Realizzata completamente in acciaio inox 18-10, aisi 304 satinato. Aspirazione a lama d’aria con separazione delle gocce e condensazione dei vapori umidi. Raccolta liquidi in canali perimetrali dotati di raccordo/scarico.  Portata aspirazione : 1.000mc/h. | **1** |  |  |
| **ACCESSORIO PER AFFUMICARE (O,3 KW)**  **DIMENSIONI : 23x35,5x12cm. Pot.Ele: 0,15 Kw**  Accessorio per affumicare all’interno della camera di cottura di forni combinati capacità 1/1 o 2/1 gn.  Composto da contenitore realizzato in acciaio inox aisi 304 per scaglie di legno/miscele.  Resistenza termostata. Comando manuale .  A corredo : tubo di collegamento affumicatore-forno. | **1** |  |  |
| **DESCRIZIONE** | **Q.TA’** | **SPESA UNITARIA**  **IVA ESCLUSA** | **SPESA COMPLESSIVA E IVA ESCLUSA** |
| **CONFEZIONE DA 2 KG. DI SCAGLIE LEGNO FAGGIO 4-12MM**  Scaglie di legno di faggio, dimensioni 4-12mm.  Non chimicamente trattate, non provenienti da piante ogm, prelevate da foreste certificate pecf.  Quantità minima ordinabile: 3 buste assortite a piacere. Importante: inumidire sempre le scaglie prima dell’utilizzo. Per accessorio affumicatore. | **2** |  |  |
| **CONFEZIONE DA 2 KG SCAGLIE LEGNO QUERCIA 4-12 MM**  Scaglie di legno di quercia, dimensioni 4-12 mm.  Non chimicamente trattate, non provenienti da piante ogm, prelevate da foreste certificate pecf.  Quantità minima ordinabile: 3 buste assortite a piacere. Importante : inumidire sempre le scaglie prima dell’utilizzo. Per accessorio fms. | **2** |  |  |
| **TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA CON RIPIANO 150 CM.**  **DIMENSIONI 150x70x90 cm**  Piano con spessore 40 mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm, con alzatina h.100 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm. Gambe tubolare inox 40x40mm, con ripiano. Piede in inox aisi 304 da 1” regolabile in altezza 60 mm.  Montaggio con viti. Consegnato smontato. | **1** |  |  |
| **TAVOLO ARMADIO CON ALZATINA 200x700 cm**  **DIMENSIONI 200x70x90 cm**  Piano altezza 40 mm in inox aisi 304 spessore 0,8mm. Con alzatina h.100mm. Sottopiano truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente.  Struttura portante chiusa con pannelli inox.  Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in inox aisi 304.  Gambe tubolare inox 50 mm.  Piede inox aisi 304 regolabile di 60 mm. | **1** |  |  |
| **TAVOLO ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI E CASSETTI**  **DIMENSIONI 200x70x90 cm**  Piano altezza 40 mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. Sottopiano truciolare nobilitato idrofugo/fonoassorbente.  Struttura portante chiusa con pannelli inox.  Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze.  Porte tamburate/insonorizzate scorrevoli in aisi 304.  3 cassetti 1/1 gn con pannello frontale in aisi 304.  Gambe tubolare inox 50mm.  Piede inox aisi 304. | **1** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **Q.TA’** | **SPESA UNITARIA**  **IVA ESCLUSA** | **SPESA COMPLESSIVA E IVA ESCLUSA** |
| **LAVELLO ARMADIATO 2 VASCHE SGOCCIOLATO DX 200 cm**  **DIMENSIONI 200x70x90 cm**  Piano in aisi 304 spessore 1mm h. 40 mm.  Alzatina h 100 mm, raggiata. Vasca stampata in inox aisi 304 spessore 1mm 60x50x30 h. Struttura portante con pannelli inox.  Porte tamburate –insonorizzate- scorrevoli, in inox aisi 304. Gambe tubolare inox 40x40 mm con ripiano. Piede in inox aisi 304 regolabile, h 60 mm.  In dotazione: piletta-scarico da 1,5 “ , tubo troppopieno e sifone. | **1** |  |  |
| **GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO**  Gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito, collo snodato lungo. Utile per lavelli | **1** |  |  |
| **TAVOLO ARMADIO CON ALZATINA 170x70 cm**  **DIMENSIONI 170x70x90 cm**  Piano altezza 40 mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. Con alzatina h.100 mm. Sottopiano truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente.  Struttura portante chiusa con pannelli inox.  Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in inox aisi 304. Gambe tubolare inox 50mm.  Piede inox aisi 304 regolabile di 60mm. | **1** |  |  |
| **ARMADIO FRIGORIFERO GN2/1 1500LT,2 PTE,TN**  **DIMENSIONI 150x83,5x204 cm Pot. Ele:0,65 KW**  Struttura monoscocca in acciaio inox aisi 304 con controporta e cielo interno in acciaio speciale antimpronta. Sistema di refrigerazione ad alette termometro, termostato elettronici. Sbrinamento automatico ad aria , evaporazione automatica della condensa, maniglia e cremagliere in acciaio inox aisi 304 per sostegno ganci e guide gn 2/1. Due porte unico vano gn 2/1 | **1** |  |  |
| **ARMADIO CONGELATORE GN2/1 1500LT,2 PTE, BT NEGATIVO (-18/-24) DIMENSIONI 150x83,5x204 cm Pot. Ele:1,1 KW**  Struttura monoscocca in acciaio inox aisi 304 con controporta e cielo interno in acciaio speciale antimpronta. Sistema di refrigerazione ad alette termometro e termostato elettronici. Sbrinamento automatico di tipo elettrico , evaporazione automatica della condensa, cremagliere asportabili e maniglia in acciaio inox aisi 304. Due porte | **1** |  |  |
| **TAVOLO GAMBE CON ALZATINA CON RIPIANO 110 cm**  **DIMENSIONI 110x70x90 cm**  Piano con spessore 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. Con alzatina h.100 mm.  Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm.  Gambe tubolare inox 40x40 mm, con ripiano.  Piede in inox aisi 304 da 1” regolabile in altezza da 60 mm.  Montaggio con viti. Consegnato smontato. | **1** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **Q.TA’** | **SPESA UNITARIA**  **IVA ESCLUSA** | **SPESA COMPLESSIVA E IVA ESCLUSA** |
| **TAVOLO ARMADIO CALDO 180x70 cm**  **DIMENSIONI 180x70x90 cm. Pot. Ele. : 1,25 KW**  Piano altezza 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm, fonoassorbente.  Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze.  Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in inox aisi 304. Gambe tubolare inox diam. 50mm.  Piede inox aisi 304 regolabile di 60 mm.  Riscaldamento ventilato. Potenza 1250 w. | **1** |  |  |
| **CEPPO CARNE POLIETILENE CM 50**  **DIMENSIONI : 50x70x90 cm**  Piano di taglio in polietilene per uso alimentare, colore bianco, spessore mm. 100.  Telaio di sostegno con gambe tonde in inox aisi 304 sezione mm 60, piedi regolabili e ripiano di fondo in acciaio inox aisi 304. | **1** |  |  |
| **TAVOLO SU GAMBE CON ALZATINA CON RIPIANO 100 cm**  **DIMENSIONI : 100x70x90 cm**  Piano con spessore 40 mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. Con alzatina h.100mm.  Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm.  Gambe tubolare inox 40x40 mm, con ripiano.  Piede in inox aisi 304 da 1” regolabile in altezza di 60 mm.  Montaggio con viti. Consegnato smontato | **1** |  |  |
| **LAVELLO 1 VASCA CON RIPIANO 70 cm**  **DIMENSIONI : 70x70x90 cm**  Piano in aisi 304 spessore 1 mm h. 40mm.  Alzatina h 100mm, raggiata alla base. Vasca stampata in inox aisi 304 spessore 1 mm  cm 50x50x30xh. Fasciame in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. Gambe tubolare in inox 40x40 mm con ripiano. Piede in inox aisi 304 regolabile in altezza 60mm. In dotazione: piletta di scarico da 1,5”, tubo troppopieno e sifone. | **1** |  |  |
| **GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO**  Gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito, collo snodato lungo. Utile per lavelli | **1** |  |  |
| **ARMADIO PORTASTOVIGLIE IN PORTE SCORREVOLI H=204**  **DIMENSIONI : 200x70x200 cm**  Struttura portante chiusa con pannelli inox.  Cielo in acciaio inox, spessore 40 mm, rinforzato.  3 ripiani interni in acciaio inox spessore 0,8 mm, regolabili su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in acciaio inox aisi 304.  Gambe in tbolare di acciaio inox diam. 50mm.  Piede in inox aisi 304 regolabile di 60mm. | **1** |  |  |
| **DESCRIZIONE** | **Q.TA’** | **SPESA UNITARIA**  **IVA ESCLUSA** | **SPESA COMPLESSIVA E IVA ESCLUSA** |
| **TAVOLO ARMADIO 180x70 cm**  **DIMENSIONI : 180x70x90 cm**  Piano altezza 40 mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente. Struttura portante chiusa con pannelli inox. Ripiano interno in acciaio inox spessore 0,8 mm regolabile su 3 altezze. Porte tamburate e insonorizzate scorrevoli, in inox aisi 304. Gambe tubolare inox diam. 50 mm.  Piede inox aisi 304 regolabile di 60 mm. | **1** |  |  |
| **TOP NEUTRO DA 80 CM**  **DIMENSIONI : 80x90x24 cm**  Realizzato in acciaio inox aisi 304 con piano 20/10, satinato grana 280 e spazzolato scothbrite medium.  Fianchi a struttura scatolata tubolare, autoportante per tutte le possibili installazioni.  Utilizzabile come piano di appoggio in supporto ad elementi di cottura. | **1** |  |  |
| **VANO BASE A GIORNO DA CM 80**  **DIMENSIONI: 80x90x48 cm**  Realizzato in acciaio inox aisi 304 sui fianchi, retro, fondo e involucro interno. Struttura autoportante per il sostegno di elementi top della serie alpha900. | **3** |  |  |
| **KIT 4 PIEDI PER PRODOTTI ALPHA900/OMEGA**  Kit 4 piedi inox regolabili in altezza, con suola in materiale plastico.  Per prodotti linea alpha900 e omega.  Estensione piede 9 cm altezza minima/ massima del prodotto: 87/96 cm) | **9** |  |  |
| **TOP NEUTRO DA 40 CM**  **DIMENSIONI : 40x90x24 CM**  Realizzato in acciaio inox aisi 304 con piano 20/10, satinato grana 280, spazzolato scotchbrite medium.  Fianchi a struttura scatolata tubolare autoportante per tutte le possibili installazioni.  Utilizzabile come piano di appoggio in supporto ad elementi di cottura. | **3** |  |  |
| **VANO BASE A GIORNO da cm 40**  **DIMENSIONI : 40x90x48 cm**  Realizzato in acciaio inox aisi 304 sui fianchi, retro, fondo e involucro interno.  Struttura autoportante per il sostegno di elementi top della serie alpha900. | **3** |  |  |
| **CUCINA TOP GAS 6 FUOCHI**  **DIMENSIONI : 120x90x24cm Pot. Gas 48KW**  Piano di lavoro in acciaio inox aisi 304 spessore 20/10mm. Struttura autoportante. Griglie di piano e bruciatori in ghisa smaltata.  Bruciatori smontabili, con spartifiamma a doppia/mono corona azionati da rubinetto valvolato con spia pilota e termocoppia.  Invaso sottobruciatori stampato a tenuta di liquidi. | **1** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **Q.TA’** | **SPESA UNITARIA**  **IVA ESCLUSA** | **SPESA COMPLESSIVA E IVA ESCLUSA** |
| **VANO BASE A GIORNO DA CM 120**  **DIMENSIONI : 120x90x48 cm**  Realizzato in acciaio inox aisi 304 sui fianchi, retro, fondo e involucro interno. Struttura autoportante per il sostegno di elementi top della serie alpha900. | **1** |  |  |
| **CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE 40+40 L.**  **DIMENSIONI:80x90x72 cm**  **Pot. Ele : 0,001 KW Pot. GAS: 28 KW**  Realizzato in acciaio inox aisi 304 con piano 20/10.  Vasche stampate in acciaio inox aisi 316I lucidato.  Riscaldamento con bruciatori inox indipendenti comandati da rubinetti valvolati.  Zona frontale evacuazione amidi con pianetto inox.  Completo di rubinetti immissione acqua. Da corredare con cestelli. | **1** |  |  |
| **KIT CESTELLI PER CUOCIPASTA 40 L.**  KIT DI N. 4 cestelli realizzati in rete micro-stirata spianata di acciaio inox aisi 316I con maniglia in materiale plastico atermico idoneo all’uso alimentare.  Il kit è composto da : nr.3 cestelli da mm.90x306x200h e nr.1 cestello da  mm. 127x260x200h. | **2** |  |  |
| **TAVOLO BIFRONTE SU GAMBE 200 cm con RIPIANO**  **DIMENSIONI : 200x70x90 cm**  Piano bifronte con spessore 40mm in inox aisi 304 spessore 0,8 mm.  Sottopiano in truciolare nobilitato idrofugo e fonoassorbente spessore 18 mm.  Gambe tubolare inox 40x40mm, con ripiano.  Piede in inox aisi 304 da 1” regolabile in altezza di 60 mm.  Montaggio con viti. Consegnato smontato. | **2** |  |  |
| **CASSETTO 60 cm GN2/1**  **DIMENSIONI : 60x65x15 cm**  Cassetto in lamiera acciaio inox 8/10 in aisi 304  Maniglia ricavata dal frontale, con piega salvamani.  Guide profilo chiuso in acciaio spessore 15/10 zincato, con cuscinetti a sfere rivestiti in nylon.  Montaggio con viti | **2** |  |  |
| **CUCINA 4 PIASTRE ELETTRICHE TOP**  **DIMENSIONI : 80x90x24cm Pot. Ele: 16 Kw**  Piano in acciaio inox aisi 304 spessore 20/10.  Struttura autoportante.  Piastre di cottura a tenuta di liquidi, dotate di dispositivo di protezione termica.  Ogni piastra da 4KW è azionata da un commutatore a 5 posizioni. | **1** |  |  |
| **QUADRO COMANDI PER ASPIRATORE**  **DIMENSIONE : 22x12x30 cm**  Completo di interruttore generale e commutatore delle due velocità per il comando di aspiratori radiali cassonati. Realizzazione a norme. | **1** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **Q.TA’** | **SPESA UNITARIA**  **IVA ESCLUSA** | **SPESA COMPLESSIVA E IVA ESCLUSA** |
| **GRIGLIA CERAMICA GAS**  **DIMENSIONI : 80x90x24 cm ;**  **Pot. Ele: 0,001 KW; Pot. Gas : 18 Ww**  Realizzata in acciaio inox aisi 304 con piano 20/10.  Griglia di appoggio prodotto in ghisa smaltata.  Riscaldamento con 2 bruciatori a gas indipendenti con spia pilota, termocoppia, accensione elettronica  Riscaldamento per irraggiamento di elementi in ceramica. Corredata di paraspruzzi inox e spazzola. | **1** |  |  |
| **FRIGGITRICE GAS DUE VASCHE 22+22 lt.**  **DIMENSIONI:80x93x94 cm**  **Pot. Ele : 0,05 KW; Pot. Gas : 42 KW**  Realizzata in acciaio inox aisi 304 con piano 20/10.  Vasche stampate integrate al piano a tenuta ampie raggiature e zona di decantazione.  Controllo temperatura con termostato 100-190° c  e termostato di sicurezza. Impostazione della temperatura di lavoro sul cruscotto comandi.  Bruciatori tubolari con accensione a ionizzazione di fiamma. In dotazione: 2 cestelli per vasca. | **1** |  |  |
| **RECIPIENTE RACCOLTA OLIO**  **DIMENSIONI 40,7x0x31,5 cm**  Recipiente di raccolta olio realizzato in acciaio inox 18-10. capacità L.30. | **1** |  |  |
| **CAPPA A CENTRO LOCALE CON FILTRI A LABIRINTO**  **DIMENSIONI : 400x220x40 cm**  Realizzata completamente in acciaio inox aisi 304 satinato. Corredata da nr.12 filtri a labirinto in acciaio inox aisi 304 facilmente estraibili e lavabili.  Cappa divisa in 2 pezzi .  Portata in aspirazione : 8.400mc/h. | **1** |  |  |
| **ASPIRATORE CENTRIFUGO A CASSONE**  **DIMENSIONI : 100x79x84 cm Pot. Ele : 3,7 KW**  Realizzato con motore elettrico trifase a due velocità e coclea in lamiera zincata, inseriti in plenum di acciaio preverniciato, tamponato da pannelli scatolati, di cui uno smontabile per la manutenzione. Raccordi antivibranti tra coclea e telaio.  Ridotti livelli di rumorosità assicurati. | **1** |  |  |
| **PLENIUM PER CAPPE E CANALIZZAZIONE IN MATERIALE ACCIAIO INOX ATTI A POTER COLLEGARE LE CAPPE CON L’ELETTROASPIRATORE ESTERNO.** | **1** |  |  |
| **TOTALE FORNITURA €** |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TOTALE FORNITURA** | **€** | **+** |
| **MATERIALE OFFERTO IN COMODATO D’USO GRATUITO MINIMO 10 ANNI**  **CON POSSIBILITA’ DI RISCATTO ALLA SCADENZA (indicare il/i materiale/i oggetto del comodato)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **indicare eventuale durata migliorativa del**  **comodato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Firma titolare/legale rappresentante | **€** | **-** |
| **COSTO RISCATTO ALLA SCADENZA DEL COMODATO D’USO** | **€** | **+** |
| **PERCENTUALE DI RIBASSO SULL’IMPORTO DI CUI AL TOTALE FORNITURA** | **€** | **-** |
| **TOTALE FINALE FORNITURA**  **(oggetto di valutazione)** | **€** | **T** |

Miglior offerta x 70 punti = punteggio attribuito alla Ditta valutata

**T**

Lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(firma leggibile del titolare/legale rappresentante – timbro della ditta)